**pag 1**

**Proiect:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_**

**nr:**

**Plansa:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_**

**nr:**

**Faza:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBIECTIV:**

**Lucrari realizare teren sport Scoala 2 Buhusi**

**OBIECTUL:**

**Obiect**

**STADIUL FIZIC:**

**Deviz Oferta**

**Beneficiar:**

Fundația Terre des hommes/UA Buhuși

**Proiectant:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Executant:**

**- lei -**

**F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari**

**SECTIUNEA TEHNICA**

**SECTIUNEA FINANCIARA**

**Nr.**

**Capitolul de lucrari**

**U.M.**

**Cantitatea**

**Pretul unitar**

**(exclusiv TVA)**

**-lei-**

**TOTALUL**

**(exclusiv TVA)**

**-lei-**

**0**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5 = 3 x 4**

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**1**

**mc**

**130,00**

Strat de agregate naturale (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

**DA06A1**

greutate materiale

tone

 289,73

manopera

ore

 150,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**2**

**mc**

0

**130,00**

Compact.mec. umplut.pamant.exec. cu rulou comp. Pina la 1m de zid.sprijin

**DD27B#**

greutate materiale

tone

 152,62

manopera

ore

 3,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**3**

**mc**

**85,00**

Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi ..........beton procurat din statii centralizate

**ACD21A-1%**

greutate materiale

tone

 228,25

manopera

ore

 514,25

3.L

 2100969

mc

 87,55

Beton de ciment B 250 stas 3622

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**4**

**ora**

**5,00**

Ora pr pompa beton

**AUT1242-1#**

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**5**

**mp**

**800,00**

Finisarea suprafetelor de beton cu ajutorul....

 Finisorului cu elice

**CF05XA # AS**

greutate materiale

tone

 0,40

manopera

ore

 800,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**6**

**kg**

**1.500,00**

Armaturi din otel beton fasonate si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv (plase sudate economice de 4mm)

**CC01A#**

greutate materiale

tone

 1,54

manopera

ore

 64,50

6.L

 2000418

kg

 1.537,50

Plase sudate D = 4mm

**pag 2**

**STADIUL FIZIC: Deviz**

**0**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5 = 3 x 4**

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**7**

**tona**

**90,00**

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

**TRA05A10**

material:

manopera:

utilaj:

transport:

**8**

**tona**

**208,00**

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

**TRA01A10**

**total**

**transport**

**utilaj**

**manopera**

**material**

**procent**

**Cheltuieli directe:**

**Recapitulatia:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

**Total Inclusiv Cheltuieli Directe:**

Cheltuieli indirecte

**Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:**

Profit

**Total Inclusiv Profit:**

**TOTAL GENERAL (fara TVA):**

**TVA:**

%

**TOTAL GENERAL:**